ethtool -l enp94s0f0

Channel parameters for enp94s0f0:
Pre-set maximums:
RX:		0
TX:		0
Other:		0
Combined:	60
Current hardware settings:
RX:		0
TX:		0
Other:		0
Combined:	40

ethtool -l enp94s0f1

Channel parameters for enp94s0f1:
Pre-set maximums:
RX:		0
TX:		0
Other:		0
Combined:	60
Current hardware settings:
RX:		0
TX:		0
Other:		0
Combined:	40